VODOJEM MIKULOVICE – VÝMĚNA STROJNÍHO ZAŘÍZENÍ

Změny v zadávací dokumentaci

Etapu 2 (PD z roku 2020) nahrazuje etapa V (PD z roku 2019)

Etapa 1 – Odvzdušňovací a zavzdušňovací ventil DN 50 (p.č. 1.6 – 1.10) nahrazen automatickým vzdušníkem DN 80 – 1 kus (uvedeno ve výkazu výměr)

Etapa 1 – Demontáž a opětovná montáž stávající klapky – bude osazena nová klapka, dodává objednatel

Etapa 3 – Odvzdušňovací a zavzdušňovací ventil DN 50 (p.č. 3.1.8 – 3.1.13) nahrazen automatickým vzdušníkem DN 80 – 1 kus (uvedeno ve výkazu výměr)

Etapa 5 – jedná se pouze o úpravy na VDJ starý